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Охлаждение твердотельных полупроводниковых источников света энергоэффективных светодиодных осветительных приборов является одной из главных проблем при их разработке и эксплуатации. От выбора системы теплоотвода в значительной степени зависят рабочие характеристики и надежность светодиодных источников света. Из известных способов охлаждения наибольшей эффективностью теплообмена обладают процессы передачи теплоты при изменении фазового состояния вещества, такие как испарение, кипение, конденсация, плавление. Процессы испарения/кипения и конденсации происходят, например, в замкнутих испарительных термосифонах и теплових трубах, благодаря чему их эквивалентная теплопроводность на порядки может превышать теплопроводность металлов. Процессы плавления используются в радиаторах оригинальной конструкции и т.д. В связи с этим, двухфазные технологии все чаще начинают использоваться в составе осветительных приборов, несмотря на то, что они в  определенной степени усложняют и удорожают их конструкцию. 

В докладе рассмотрены известные примеры использования двухфазных теплопередающих устройств, работающих по принипу изменения фазового состояния вещества, такие как термосифоны, различные виды теплових труб (гравитационные, контурные, пульсационные, газорегулируемые, паровые камеры, тепловые трубы с разветвленной зоной конденсации и др.), радиаторы с плавящимися веществами, погружные испарительные системы охлаждения светодиодных источников света. 
 Приведена разработанная и изготовленная в КПИ им. Игоря Сикорского новая конструкция настенного светодиодного осветительного прибора типа «бра» и его характеристики, что позволило за счет повышения эффективности охлаждения светодиодного объемного модуля увеличить его мощность и световой поток.
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