побудова поліноміальних моделей коефіцієнтів динамічності 
в канатах і металоконструкції Козлового крану в/п 10 т 
при гальмуванні вантажу, що піднімається
Рівні факторів, кодування і інтервали їх варіювання 

	Область визначення факторів
	Н, м
	№мех хар

	Код (zi)
	z1
	z2

	Основний рівень (zi=0)
	0,31
	3

	Інтервал варіювання ((zi)
	0,29
	2

	Верхній рівень (zi=+1)
	0,6
	5

	Нижній рівень (zi= -1)
	0,02
	1
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	№
	z1
	z2
	Н,

м
	
[image: image4.wmf]хар

мех

N


	KM
	
[image: image5.wmf]M

К

)


	ΔKM

	1
	-1
	-1
	0,02
	1
	1,46
	1,468
	0,008

	2
	1
	-1
	0,60
	1
	1,40
	1,338
	0,062

	3
	-1
	1
	0,02
	5
	1,35
	1,385
	-0,035

	4
	1
	1
	0,60
	5
	1,55
	1,515
	0,035

	5
	-1
	0
	0,02
	3
	1,43
	1,387
	0,043

	6
	1
	0
	0,60
	3
	1,29
	1,386
	-0,097

	7
	0
	-1
	0,31
	1
	1,43
	1,483
	-0,053

	8
	0
	1
	0,31
	5
	1,53
	1,530
	-0,000

	9
	0
	0
	0,31
	3
	1,52
	1,466
	0,53
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[image: image7.wmf]Ù

К

K


	ΔKК

	1
	-1
	-1
	0,02
	1
	1,31
	1,356
	-0,046

	2
	1
	-1
	0,60
	1
	1,36
	1,336
	0,024

	3
	-1
	1
	0,02
	5
	1,56
	1,616
	-0,056

	4
	1
	1
	0,60
	5
	1,65
	1,631
	0,014

	5
	-1
	0
	0,02
	3
	1,78
	1,662
	0,117

	6
	1
	0
	0,60
	3
	1,61
	1,663
	-0,053

	7
	0
	-1
	0,31
	1
	1,50
	1,477
	0,022

	8
	0
	1
	0,31
	5
	1,80
	1,757
	0,042

	9
	0
	0
	0,31
	3
	1,73
	1,794
	-0,064
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