Переробка батарейок, як спосіб отримання прибутку
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Відпрацьовані батарейки слід переробляти з двох причин. Перша - недопущення забруднення навколишнього середовища. Друга причина - відпрацьовані батарейки є цінною сировиною для видобутку кольорових металів.
На сьогоднішній день всі типи батарей, що випускаються в Європі, можуть бути перероблені незалежно від того, перезаряджаються вони чи ні. Після збору батарейки підлягають сортуванню і далі в залежності від того, до якого типу вони належать, батареї відсилаються на відповідний завод з переробки[1].
У Франції з 1000 кг сольових і алкалінових батарейок отримують:
· 350 кг феромарганцю (9340 грн./т), який використовується у виробництві нержавіючої сталі;
· 280 кг оксиду цинку в металевій формі(12000 грн./т) (покрівельні матеріали, водостічні труби), або у формі хлориду цинку (в інших батарейках);
· 190 кг шлаку використовується в якості мінерального продукту (матеріал для насипів).
В Європі є всього три заводи, які мають потужності з переробки батарейок, і один з них знаходиться в Україні - це Львівське державне підприємство «Аргентум». Вчені та хіміки Львова розробили свій спосіб виділення різних речовин з батарейок і заявили, що готові передавати цю технологію іншим заводам[2]. Можна припустити, що цей спосіб є економічно більш вигідним, ніж раніше використаний в тій же Франції.
За даними митної служби України, щороку до нас ввозять 300 мільйонів батарейок. Термін роботи батарейки змінюється в межах від тижня до року. Враховуючи середню масу однієї батарейки, отримаємо, що кожен день на території України викидається приблизно 10 тон використаних батарейок. Головною проблемою у організації переробки є  питання збору сировини[3]. Зважаючи на сферу діяльності, при організації підприємства з переробки, можна залучитися фінансовою підтримкою держави.
Враховуючи лише основні статті витрат на переробку, спробуємо розрахувати коефіцієнт економічної ефективності. Планується розмістити контейнери для збору батарейок у 49 великих містах країни, по 3 контейнери на місто. Вартість одного контейнеру 480 гривень[4], строк роботи контейнерів 5 років. Вартість будівель, споруд та обладнання, для організації переробки, становить приблизно 8 млн. гривень[5], норма амортизації 10%. Штат працівників складається з 9 осіб, що мають середню заробітну плату 7000 грн./місяць.

грн.
Заявлена потужність підприємства 1 тонна/добу. З однієї тони використаних батарейок можна отримати продукцію на 6629 гривень. Таким чином, чистий прибуток (податки 20% за спрощеною системою для фізичних осіб з чисельністю робітників до 10 і прибутком до 1 млн. грн./рік)

грн.
Коефіцієнт економічної ефективності:


Оборотні фонди (ОбФ) в нашому випадку мізерні у порівнянні з основними (ОФ), завдяки практично безкоштовній сировині. Відомо, що для промисловості нормальним вважається коефіцієнт економічної ефективності 0.17, тобто за цим показником підприємство є не достатньо ефективним. Але слід пам’ятати, що користь з незабрудненого, завдяки переробці, довкілля врахувати в цьому показнику дуже важко. 
Переробка відпрацьованих енергоносіїв є необхідністю, яка за правильної організації може приносити прибуток.
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