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Comparison of thermal performance of thermosyphon and gravity heat pipe of the same size.
Наведено результати експериментального дослідження термічного опору і температури в зоні нагріву двофазного термосифона з гладкою поверхнею випаровування і гравітаційної теплової труби з різьбовідною  капілярною структурою в зоні випаровування, заповнених фреоном 141b, в умовах охолодження зони конденсації природною конвекцією повітря.
The results of experimental studies of thermal resistance and heating zone temperature in a two-phase thermosyphon with a smooth evaporation surface and in a gravitational heat pipe with thread-capillary structure in the evaporation zone, filled with freone 141b, under conditions of condensation zone cooling by natural air convection are reported. 

 Приведены результаты экспериментального исследования термического сопротивления и температуры в зоне нагрева двухфазного термосифона с гладкой поверхностью испарения и гравитационной тепловой трубы с резьбовидной капиллярной структурой в зоне испарения, заполненных фреоном 141b, в условиях охлаждения зоны конденсации естественной конвекцией воздуха. 
Тепловая труба    термосифон    тепловые характеристики    фреон 141b. 
Heat pipe  thermosiphon   thermal characteristics   freone 141b
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